B-Aquasafe, kablet versjon
Monteringsanvisning



En B-Aquasafe montering består av fire deler:
· Radioterminal, DP4X0X VHF, testet med PMNN4491D eller PMNN4488A batteri
· Vannsensor
· Bæreveske
· Redningsvest

Montering:
· Terminalen plasseres i bæreveske for radioterminalen. Dette er viktig for å få stabilt feste for terminalen.
· Vannsensoren festes til VHF radioterminalen via pluggen for tilbehør. Festeskruen må skrus godt til for å hindre vanninntrengning ved pakningen mellom radio og sensor kontakt.
· Bærevesken festes på brystet av redningsvesten.
· Vannsensoren festes bak nakken på redningsvesten, enten med en stropp eller inni foret. Dette gjøres for å sikre at sensoren er i kontakt med vann. 

For at vannsensor/terminal skal sende alarm når terminalen er nedsunket i vann, må den nedre rekken med tilkoplingspoler forsegles med vannfast tape. Anbefalt: Tesa, Ultra Power Under Water
[image: ]

NB! Systemet er designet for VHF terminaler. Hvis det er ønskelig å benytte sensoren på UHF terminaler, må dette testes ut i forkant i hvert enkelt tilfelle. 
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